**Памятка о правилах пожарной безопасности при использовании печей отопления в быту**

**Информирует жителей**

**О правилах пожарной безопасности  
при использовании печей отопления в быту**

1. **ПРОВЕРЬТЕ ПЕЧИ, СВОИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ;**
2. **НЕ ПЕРЕКАЛИВАЙТЕ ПЕЧЬ;**
3. **ОБОРУДУЙТЕ ИСКРОГАСИТЕЛЯМИ И ОЧИЩАЙТЕ ОТ САЖИ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ;**
4. **УСТАНОВИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОТСТУПКИ ОТ ГОРЮЧИХ КОНСТРУКЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДТОПОЧНЫЙ ЛИСТ БЕЗ ПРОГАРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 0,5\*0,7 М;**
5. **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ РОЗЖИГА ПЕЧЕЙ БЕНЗИН, КЕРОСИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО И ДРУГИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ И ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ;**
6. **НЕ ЭКПЛУАТИРУЙТЕ НЕИСПРАВНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;**
7. **НА ЧЕРДАКАХ ОТШТУКАТУРЬТЕ И ПОБЕЛИТЕ ВСЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ;**
8. **НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ТОПЯЩИЕСЯ ПЕЧИ;**
9. **НЕ ПОРУЧАЙТЕ НАДЗОР ЗА ТОПЯЩЕЙСЯ ПЕЧЬЮ МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ;**
10. **НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ТОПЛИВО, ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ НА ПРЕДТОПОЧНОМ ЛИСТЕ.**

**О пожаре звонить** **01**

**сотовый** **011** **или** **112**